附表：复合管及管件采购计划明细

|  |
| --- |
| **指定“联塑”品牌，产品要符合国标并提供质保书或检测报告** |
|  |  |  |  |  |
| **序号** | **物料名称** | **规格型号** | **材质** | **单位** | **申报数量** | **备注** |
|
| 1 | 钢丝网增强聚乙烯复合管 | De75（6.0≤壁厚≤7.2） | 聚乙烯 | 米 | 160 | 1.6MPa |
| 2 | 钢丝网增强聚乙烯复合管 | De110（6.0≤壁厚≤7.5） | 聚乙烯 | 米 | 650 | 1.0MPa |
| 3 | 钢丝网增强聚乙烯复合管 | De160（6.5≤壁厚≤8.0） | 聚乙烯 | 米 | 750 | 1.0MPa |
| 4 | 三通（钢丝网增强聚乙烯复合管） | DE110\*75 | 聚乙烯 | 个 | 5 |  |
| 5 | 三通（钢丝网增强聚乙烯复合管） | DE110\*110 | 聚乙烯 | 个 | 2 |  |
| 6 | 三通（钢丝网增强聚乙烯复合管） | DE160\*75 | 聚乙烯 | 个 | 3 |  |
| 7 | 三通（钢丝网增强聚乙烯复合管） | DE160\*110 | 聚乙烯 | 个 | 8 |  |
| 8 | 三通（钢丝网增强聚乙烯复合管） | DE160\*160 | 聚乙烯 | 个 | 3 |  |
| 9 | 异径管（钢丝网增强聚乙烯复合管） | DE160\*110 | 聚乙烯 | 个 | 3 |  |
| 10 | 异径管（钢丝网增强聚乙烯复合管） | DE110\*75 | 聚乙烯 | 个 | 1 |  |
| 11 | 弯头（钢丝网增强聚乙烯复合管） | De 110 90° | 聚乙烯 | 个 | 4 |  |
| 12 | 弯头（钢丝网增强聚乙烯复合管） | De 110 75° | 聚乙烯 | 个 | 1 |  |
| 13 | 弯头（钢丝网增强聚乙烯复合管） | De 160 90° | 聚乙烯 | 个 | 2 |  |
| 14 | 直接（钢丝网增强聚乙烯复合管） | De 110 | 聚乙烯 | 个 | 80 |  |
| 15 | 直接（钢丝网增强聚乙烯复合管） | De 160 | 聚乙烯 | 个 | 100 |  |
| 16 | 直接（钢丝网增强聚乙烯复合管） | De 75 | 聚乙烯 | 个 | 20 |  |
| 17 | 活动法兰 | DN75 | PE | 个 | 10 | 法兰接头+活动法兰片 |
| 18 | 固定法兰 | DN75 | 钢丝网增强聚乙烯 | 个 | 10 |  |
| 19 | 活动法兰 | DN110 | PE | 个 | 10 | 法兰接头+活动法兰片 |
| 20 | 固定法兰 | DN110 | 钢丝网增强聚乙烯 | 个 | 10 |  |
| 21 | 活动法兰 | DN160 | PE | 个 | 5 | 法兰接头+活动法兰片 |
| 22 | 固定法兰 | DN160 | 钢丝网增强聚乙烯 | 个 | 5 |  |

备注： **因为是生活用水给水管，按照指定“联塑”品牌报价，不接受其它品牌，否则报价无效。 2、提供产品质保书或质量检测报告。3、送货期不得超过5天。**